34/REG/2021

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

**Ciągnik wraz z wyposażeniem - 1 kpl**   
  
**Ciągnik – 1 szt.**

Specyfikacja:

- Ciągnik z silnikiem wysokoprężnym o mocy min. 17 KM z homologacją pozwalającą na rejestrację pojazdu, liczba przełożeń co najmniej 6 do przodu / 2 do tyłu, z mechaniczną blokadą tylnej osi oraz dołączanym napędem 4 x 4.

- Ciągnik powinien posiadać tylny wałek WOM o dwóch zakresach obrotów i międzyosiowy wałek WOM z możliwością podpięcia kosiarki międzyosiowej.

- Układ hydrauliczny - wydajność minimalna14 l/min, co najmniej jedna sekcja hydrauliczna, z możliwością rozbudowy do trzech.

- TUZ - min. udźwig 540 kg KAT I, możliwość zamontowania przedniego układu zawieszenia oraz dedykowanego przedniego ładowacza.

- Koła rolnicze - przód min. 5 x 12, tył min. 8 x 16, maksymalna szerokość ciągnika z kołami wąskimi – 100 cm.

- Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji ciągnika.

- Drugi zestaw kół rolniczych - wielkość opon przód min. 23x10,5-12, tył min. 280/70R18. Maksymalna szerokość ciągnika na kołach szerokich 120 cm.

- Rama ROPS oraz siatka zabezpieczająca przed odpadami wyrzucanymi spod tylnego narzędzia, np. kosiarki bijakowej.

- Wałek odbioru mocy pozwalający na współpracę z dostarczonym wyposażeniem.   
  
**Wyposażenie:**

**1. Opryskiwacz – 1 szt.**

Specyfikacja:

- pasujący do w/w ciągnika,

- zakładany na mocowaniu 3-punktowym traktora Kat-1,

- napęd z wałka odbioru mocy traktora, 540 obr/min,

- wydajność pompy co najmniej 60 l/min,

- max ciśnienie 15 bar,

- pojemność zbiornika co najmniej 200 l,

- szerokość robocza belki polowej min. 6 mb.,

- zakres regulacji ustawienia wysokości rozpylaczy w cm: co najmniej w zakresie od 30 do 95 cm.

**2. Przyczepa – 1 szt.**

Specyfikacja:   
- Pasująca do w/w ciągnika,

- Hamulec bezwładnościowy,  
- Ładowność: min. 1000 kg,  
- Dopuszczalna masa całkowita zgodna z homologacją ciągnika z poz. 1,   
- Maksymalna szerokość 125 cm,  
- Oś pojedyncza,    
- Hydrauliczny wyładunek.

**3. Pług jednoskibowy – 1 szt.**

Specyfikacja:   
- pasujący do w/w ciągnika,   
- obracalny z regulacją głębokości orki.

**4. Agregat uprawowy – 1 szt.**

Specyfikacja:   
- pasujący do w/w ciągnika,

- będący połączeniem aktywnej glebogryzarki z separatorem kamieni i wałem siatkowym całkowicie wyrównującym powierzchnię uprawy,

- szerokość robocza - 100-105 cm,

- szerokość całkowita - 110-120 cm.

Termin dostawy: od 30 dni od dni zawarcia umowy.  
Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Rybickiego15/17.   
Minimalny okres gwarancji:

- ciągnik - 24 miesiące,

- wyposażenie – 12 miesięcy.