Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 25/REG/2025**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa eksykatora szafkowego o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagane jest urządzenie fabrycznie nowy, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowe do użytku.
3. Wykonawca dostarczy urządzenie do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eksykator szafkowy - 1 szt.** | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia / parametry techniczne i funkcjonalne  wymagane przez Zamawiającego** | **Wypełnia Wykonawca**  (\*niepotrzebne skreślić lub wpisać odpowiednio) |
| **1** | **2** | **3** |
| **Oferowane urządzenie** | | *Producent…………………..(należy podać)\**  *Model …………………( należy podać)\** |
| 1. | ściany przezroczyste z tworzywa sztucznego o przepuszczalności światła widzialnego minimum 92% nie żółknącego pod wpływem UV, rama aluminiowa | Tak/Nie \* |
| 2. | 2 komory, każda z osobnymi drzwiami do użytku pod ciśnieniem normalnym | Tak/Nie \* |
| 3. | odporność temperaturowa: minimum -10oC do +60 oC | …………………………\*  Należy podać zakres |
| 4. | podstawa na kółkach | Tak/Nie \* |
| 5. | wymiary zewnętrzne ( szer., wys., gł.): 550 x 1100 x 570 mm +/-5% | …………x………x……… mm\*  Należy podać |
| 6. | wymiary wewnętrzne pojedynczej komory ( szer., wys., gł.): 490x490x530 mm +/-5% | …………x………x……… mm\*  Należy podać |
| 7. | pojemność pojedynczej komory: 150l +/- 5% | …………………………\*  Należy podać |
| 8. | waga maksymalnie 35 kg | …………………………\*  Należy podać |
| 9. | półki minimum 4 ze stali nierdzewnej (po 2 na komorę) | …………………………\*  Należy podać ilość półek na komorę |
| 10. | nośność półki minimum 28kg | …………………………\*  Należy podać |
| 11. | nośność całkowita minimum 140kg (po 70 kg na komorę) | …………………………\*  Należy podać |
| 12. | 2 tace na higrosorbent | Tak/Nie \* |
| 13. | 2 higrometry | Tak/Nie \* |
| 14. | Okres gwarancji – minimum 12 miesiące | …………………………\*  Należy podać |

**Pozostałe wymagania:**

1. Termin dostawy: 42 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice