Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 30/REG/2025**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **pojazdu UTV** o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy dokumenty do rejestracji pojazdu, instrukcje obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty.

|  |
| --- |
|  |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia / parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego** | **Wypełnia Wykonawca**(\*niepotrzebne skreślić lub wpisać odpowiednio) |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. **Oferowany pojazd UTV**
 | Marka……………………………………Model/typ*………………………………………..* |
| 1. | silnik wysokoprężny (Diesel)   | Tak/Nie \* |
| 2. | pojemność silnika od 999 cm3  do 1200 cm3 | …………………\*Należy podać ile |
| 3. | moc silnika od 24 KM do 28 KM | …………………\*Należy podać ile |
| 4. | zbiornik paliwa o pojemności min. 35 dm3   | …………………\*Należy podać ile |
| 5. | prędkość dopuszczalna pojazdu nie mniejsza niż 40 km/h  | Tak/Nie \* |
| 6. | masa własna min. 1000 kg | …………………\*Należy podać ile |
| 7. | pojazd przystosowany do przewozu 3 osób + skrzynia ładunkowa | Tak/Nie \* |
| 8. | ładowność skrzyni min 500 kg  | …………………\*Należy podać ile |
| 9. | hak tylny | Tak/Nie \* |
| 10. | uciąg na tylnym haku min. 900 kg   | …………………\*Należy podać ile |
| 11. | napęd 4x4 z blokadą dyferencjału   | Tak/Nie \* |
| 12. | ogumienie przód/tył 25x10-12 | …………………\*Należy podać  |
| 13. | gniazdo USB + zasilania 12 V | Tak/Nie \* |
| 14. | kabina klimatyzowana fabrycznie montowana przez producenta  | Tak/Nie \* |
| 15. | przednia szyba uchylna | Tak/Nie \* |
| 16. | radio z głośnikami | Tak/Nie \* |
| 17. | hydrauliczne wspomaganie układy kierowniczego  | Tak/Nie \* |
| 18. | kierownica regulowana | Tak/Nie \* |
| 19. | regulowane  obciążenie układu amortyzatora min 4 przełożenia   | Tak/Nie \* |
| 20. | rok produkcji nie starszy niż 2024 | …………………\*Należy podać rok produkcji |
| 21. | okres gwarancji – min 12 miesięcy | …………………\*Należy podać ile |
| 22. | możliwość montażu przedniego TUZ sterowanego hydrauliką pojazdu | Tak/Nie \* |
| 23. | pojazd posiada homologację na Polskę i może poruszać się po drogach publicznych  | Tak/Nie \* |

**Pozostałe wymagania:**

1. Termin dostawy: do 21 dnia od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy: Instytut Ogrodnictwa – PIB, adres dostawy:  **OEMS Prusy, Prusy 8/3, 96-130 Głuchów**